|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 空滤(初级） | 88290002-337 | 1个 |
| 2 | 空滤(次级) | 88290002-338 | 1个 |
| 3 | 油滤 | 250025-526 | 1个 |
| 4 | 油分芯（初级） | 02250061-137 | 1个 |
| 5 | 油分芯（次级） | 250042-862 | 1个 |
| 6 | 空压机油 | SULL | 2桶 |
| 7 | 管道滤芯 | Q-120 | 1个 |
| 8 | 管道滤芯 | P-120 | 1个 |
| 9 | 管道滤芯 | S-120 | 1个 |
| 10 | 管道滤芯 | C-120 | 1个 |
| 11 | 氧电池 | QE-50 | 1个 |
| 12 | 精密滤芯 | AMD-EL450 | 1个 |
| 13 | 温度探头 | CU50 | 1个 |
| 14 | 电磁阀 | G1/4 2/5 | 3个 |
| 15 | 电磁自动排水阀 | OPT-A | 3个 |

一、技术规范：

卖方所供制氧设备维护耗材及配件的技术规范与买方规定的技术规范相一致，且达到买方的购买目的，并符合《医用分子筛制氧设备通用技术规范》YY/T0298-1998规定及相关技术标准。

二、配件明细

三、维护保养时间为1年，更换的配件质保时间不低于1年。