**JZ—3000A(标准型)臭氧机参数：**

1、7英寸彩色触摸屏，数字模块化设计，微电脑控制，显示操作步骤和各项参数。

2、臭氧浓度检测系统

3、臭氧浓度（0-80mg/L）连续可调

4、开机确定后即可取气，无需预热等待(实际浓度达到设定浓度用时≦30s)

5、臭氧浓度自动调节系统

6、开机管路自动消毒

7、管路压力自动调节，适用于任何医用氧气源

8、臭氧浓度精确度：臭氧浓度误差±1mg/L

9、具有残余臭氧回收装置

10、具有持续取气功能，连续四小时给气浓度误差≤±1mg/L

11、电压：220V±10%

12、频率：50H±1H

13、功率：≤200VA

14、医用氧气流量：2L/min

15、医用臭氧输出流量：1L/min

16、环境温度：5—40℃

17、相对湿度：≥85%

18、大气压力：86KPa—106KPa