血凝仪技术参数

测试原理双路法发色底物法、免比油法检测速度200Ts/h  
测试项目PT、APT、TT、FIB、HEP、LMH、PC、PS、各种凝血因子  
 D-dimer、FDP、AT-Ⅲ  
重复性＜3％  
操作语言中文  
接口方式UsBR232R45口选  
数据传输可支持HS/LS系统  
基本配置标准配置为工作站，中文操作系统支持外置打印机存结果无限存，实时显示、查询、打相描功能持样本、试剂描(可选)