1. 电切、电凝功能。
2.电切5-300W(可提供5-400W)，电凝5-150W,(负载800Ω)。适用范围对生物组织进行切割、凝血或二者兼用的各种手术，可满足门诊外科手术使用。
3.有可防止低频电流对人体造成伤害，防止机器错误连接而导致机器发生故障的功能。
4.附件配置:手术电极(刀柄)，中性电极(电极板)，极板导线，防水双脚开关，可控功事电刀笔10把。
2. 与医院现有的耗材配套使用。
3. 质保期：5年。