1.1尺寸:床面长度:1900mm;床面宽度:630mm;高度600mm。  
  
1.2静态载荷≥170KG.  
  
1.3床面使用防水防紫外线耐磨仿皮材料。  
  
1.4床面内质选用高密度泡沫，结实耐用不易变形。  
  
1.5诊疗床配有独立万向静音脚轮、移动自如、带可靠耐用的刹车系统。\*1.6床尾具有移动把手，方便移动，同时保护医护人员及患者安全。  
  
1.6配有四个挂架的输液架装置。  
  
2电子自动纠偏装置:(相关文件证明)  
  
2.1具有电子自动纠偏装置，可控制纸床单左右不跑偏。  
  
2.2具备手动、遥控更换纸床单结构，快捷方便。  
  
3可定制。  
  
3.1枕头高度、位置可移动或固定等定制。

3.2 整床高度定制。  
  
4.与医院现有耗材配套。