1.1尺寸:床面长度:1900mm;床面宽度:630mm;高度600mm。

1.2静态载荷≥170KG.

1.3床面使用防水防紫外线耐磨仿皮材料。

1.4床面内质选用高密度泡沫，结实耐用不易变形。

1.5诊疗床配有独立万向静音脚轮、移动自如、带可靠耐用的刹车系统。\*1.6床尾具有移动把手，方便移动，同时保护医护人员及患者安全。

1.6配有四个挂架的输液架装置。

2电子自动纠偏装置:(相关文件证明)

2.1具有电子自动纠偏装置，可控制纸床单左右不跑偏。

2.2具备手动、遥控更换纸床单结构，快捷方便。

3可定制。

3.1枕头高度、位置可移动或固定等定制。

3.2 整床高度定制。

4.与医院现有耗材配套。