根管荡洗机参数
1.可高温高压消毒拔插式手柄，耐134C高温和0.22Mpa高压消毒，杜绝交叉感染

1. 整机标配: 1支可消毒手柄+1套荡洗工作尖ED93\*1 ED96\*1 ED98\*2 ED93 (安全型)独特的结构设计，可保证当荡洗针发生意外折断时，折断点会出现在根部而不是针尖，从根管中取出更方便、安全ED96(可预弯)不锈钢材质，可根据根管形态进行小幅度预弯，但弯曲段需要平滑过渡!ED98(大功率)钛合金材质，具备良好的超声传导能力，荡洗效果更强!
3.无线轻盈设计，更灵活，摆脱尾线束缚，实现无线操作，
4.采用微电脑全自动控制，由高频振荡电路产生高频振荡信号，并作用于超声换能器上实现超声振动，工作尖受到激励产生共振。
5.不单独使用耗材，套荡洗工作尖可反复消毒使用。