1.适用于妇科诊断、检查和一般手术用:电动床的电机，运行平稳、噪声低、安全性高。

2.床体采用冷轧无缝矩形管，床面选用可清洁液清洗的材质，表面无缝隙、抗菌、易清洁，弹性柔和，后期可予更换新的床面。

3.至少三个电动动作:可控制床面的升降，臀板的折转，背板的上、下折， 保证患者的舒适和安全，同时还方便医生操作。

4.床体的移动采用中控式脚轮，可整体推动。

5.可调节截石位脚蹬更适合患者的姿态随意控制。

6.配有拉手，方便病人上下床。

7.有内置应急电池。

8.主要技术参数:长: 1400mm,宽: 600mm,高: 600mm,升降行程:≥40mm背板上折:≥70°，背板下折:≥17°，臀板上折:≥33°