|  |
| --- |
| 1. 可调节转速和离心时间，并能实时显示转速和时间。
2. 实验室可选择标准程序做手工试管法血型（血库专用），也可自定义离心模式。
3. 启动迅速，启动不超过10秒，达速计时，自动启停，离心力准确，最高转速可达4000r/min。
4. 停止快速稳定，停止不超过10秒，停机产生回荡小，防止被沉淀的物质重新悬浮而影响结果。
 |