**喷砂机参数（口腔科喷砂洁牙用+一次性喷砂）**

1. 喷砂洁牙一体机。（主机1台、2个龈上喷砂手柄，1个传统超声手柄，A、P、PS工作尖各1个，喷砂连接管、超声手柄连接管各1个等）
2. 供气压4.5—7bar,带空气过滤器。供水压1—5bar，带水加热器。
3. 喷砂和超声洁牙手柄和手柄连线均可单独拆卸，带水过滤器。超声手柄可和EMS所有牙周，根管，修复系列工作尖，根管锉通用。喷砂和超声手柄均可高温高压消毒。
4. 超声最大功率输出8W，频率范围25—32Khz。
5. 喷砂技术用于密封剂放置时牙斑的去除，粘结之前表面的准备/嵌体、高嵌体、冠和贴面的粘固，放置复和修复体之前表面的制备，畸齿患者牙斑和污渍的有效去除，粘结正面支架之前的清洁，负载之前清洁植入固定物，确定遮色剂时污渍的去除，采用氟化物治疗之前牙斑的去除，牙齿美白之前牙斑和污渍的去除和种植体清洁。
6. 超声洁治用于龈上,龈下洁治,齿根膜的治疗,邻接窝洞的制备,冠、桥、嵌体的去除,超声根管的制备、清洁和冲洗,根管的逆行制备