# 消防维修采购参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 湿式报警阀组 | DN150 | 7 | 台 | 与本院原消防设施型号匹配，包含更换调试，高度24.5cm可配合联动控制（含辅材，提供辅材明细表） |
| 2 | 消防卷帘门控制箱 | FJS-SF-HR200 | 7 | 台 | 与本院原消防设施型号匹配，包含更换调试，控制箱尺寸25\*33cm达到消防远程控制，现场手动启停，消防联动控制等要求 |
| 3 | 消防稳压泵 | 1.5KW | 1 | 台 | 与本院原消防设施型号匹配，包含更换调试，可配合联动控制（含辅材，提供辅材明细表）（立式，380V，法兰连接，法兰尺寸12cm，管道35mm） |
| 4 | 消防卷帘门维修 | 维修 | 1 | 樘 | 维修后达到要求：防火卷帘门运行平稳顺畅，限位装置灵敏，防火卷帘门关闭后与地面应密封良好。 |