药房自助报到机器需求

显示器：

>=20.5英寸液晶

分辨率：>=1920\*1080

亮度：>=250cd/㎡

视角：>=水平75°

>=垂直75°

对比度：>=1000:1

LED背光寿命：>=5万小时

电容触摸屏（标配10点）,可实现放大缩小图片等多点触摸功能

响应时间< 5ms

触摸有效识别> 1.5mm

理论点击次数：>=8000万次

驱动:免驱，即插即用

系统要求： 安卓、windows等

机身结构：

全冷轧钢板、超高温喷粉喷塑处理、钢板厚度>=1.5mm、防锈、防水、防腐蚀

耐磨损材料：>=1.5mm厚度冷轧钢材料，坚硬厚实不易变形

内部布线规范整齐，外部各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细

功能模块：

配置身份证阅读器

二维码扫描头

热敏小票打印机（>=80mm的纸张）

预留人脸识别摄像头安装孔

签到软件要求：

1. 能对接现有叫号系统和业务系统，实现我院取药患者，凭缴费凭证、门诊处方、身份证等报到，视情况是否打印小票。
2. 报到后，将患者信息推送至药房叫号系统。