健康管理中心宣传灯箱、LED发光字、感应门需求

**一、具体内容**

**1.宣传灯箱：**

尺寸：24米\*2.5米

立柱：2mm镀锌板折弯激光焊接造型烤漆，其它部件1.5mm镀锌板折弯激光焊接造型烤漆.

橱窗：双面7mm钢化玻璃翻盖式活动窗.

灯箱：高压侧打光灯箱投射灯.

画面：灯片

**2.LED发光字**

Logo：1.55m\*1.55m

中文字：0.995m\*8个字，括号:0.845m\*2个

英文字：0.82m\*23个字

包边：镀锌板喷漆压边边框+2mm户外亚克力板内装蓝景

户外led模组灯。

背架：38\*25不锈钢。

拆除：原有发光字和背架

雨棚拉杆翻新：除锈剂，打磨，清洗，一次底漆，两次面漆（氟碳漆）

**3.感应门：**

原门厅拆除项目：3m\*5.86m

电动感应门：3m\*5.86m

门厅圆柱弧形包铝塑板：14平方米

顶棚木工板打基层：43平方米

顶棚包铝塑板：43平方米

电动感应门框架：0.3米\*11.86米

**二、其它要求**

1.要求设计要符合医院特点，能展示医院品牌形象，服务商要有与医疗机构合作文化宣传相关业务的经验，需附相关合同与设计效果图；

2.报名时需提供设计效果图。