|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价控制价 | 单价控制价折扣率（统一折扣） | 折扣后单价 |
| 1 | 上部分海绵 | 规格：530\*510\*30mm，采用高密度、高回弹原生棉。 | 块 | 1 | 57 |  % |  |
| 上部分抗菌溴化底板 | 1. 规格：500\*480\*12mm。

2、★采用12mm厚抗菌溴化板,其特点是抗菌、耐磨、防污、表面硬度高，须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CAL或CNAS标识且带二维码的《抗菌溴化板》检测报告加盖投标单位的鲜章复印件。二维码需清晰可查真伪。 | 块 | 1 | 38 |  |
| 上部分面料 | 规格：600\*600mm，采用优质环保皮革面料，无异味、无污渍。与原有颜色一样。 | 块 | 1 | 39 |  |
| 2 | 中部分海绵 | 规格600\*510\*30mm，采用高密度、高回弹原生棉。 | 块 | 1 | 44 |  |
| 中部分抗菌溴化底板 | 1. 规格：600\*480\*12mm。

2、★采用12mm厚抗菌溴化板,其特点是抗菌、耐磨、防污、表面硬度高，须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CAL或CNAS标识且带二维码的《抗菌溴化板》检测报告加盖投标单位的鲜章复印件。二维码需清晰可查真伪。 | 块 | 1 | 38 |  |
| 中部分面料 | 规格：700\*600mm，采用优质环保皮革面料，无异味、无污渍。与原有颜色一样。 | 块 | 1 | 44 |  |
| 3 | 下部分海绵 | 规格780\*510\*30mm，采用高密度、高回弹原生棉。 | 块 | 1 | 50 |  |
| 下部分抗菌溴化底板 | 1. 规格：780\*480\*12mm。
2. ★采用12mm厚抗菌溴化板,其特点是抗菌、耐磨、防污、表面硬度高，须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CAL或CNAS标识且带二维码的《抗菌溴化板》检测报告加盖投标单位的鲜章复印件，二维码需清晰可查真伪。
 | 块 | 1 | 48 |  |
| 下部分面料 | 规格：900\*600mm，采用优质环保皮革面料，无异味、无污渍。与原有颜色一样。 | 块 | 1 | 50 |  |
| 4 | 上部分整套（包含底板、海绵、皮革面料）） | 1. 规格：600\*600mm，面料采用优质环保皮革面料，无异味、无污渍；
2. ★底板采用12mm厚抗菌溴化板。
3. 海绵采用高密度、高回弹原生棉。
 | 套 | 1 | 92 |  |
| 中部分整套（包含底板、海绵、皮革面料）） | 1. 规格：700\*600mm，面料采用优质环保皮革面料，无异味、无污渍；
2. ★底板采用12mm厚抗菌溴化板。
3. 海绵采用高密度、高回弹原生棉。
 | 套 | 1 | 84 |  |
| 下部分整套（包含底板、海绵、皮革面料）） | 1. 规格：900\*600mm，面料采用优质环保皮革面料，无异味、无污渍；
2. ★底板采用12mm厚抗菌溴化板。
3. 海绵采用高密度、高回弹原生棉。
 | 套 | 1 | 105 |  |
| 5 | 3寸轮子 | ★规格：3寸；静音万向轮，带刹车。必须与原有样式质量一样。 | 个 | 1 | 22 |  |
| 6 | 1.5寸轮子 | ★规格：1.5寸；静音轮。必须与原有样式质量一样。 | 个 | 1 | 8 |  |
| 7 | 钢架 | 1. 扶手脚框架选用直径38mm碳钢圆管制作，厚度≥1.2mm；
2. 坐背框架选用直径25mm圆管制作，厚度≥1.0mm；
3. 表面静电喷塑；颜色：白色与原有颜色一致。
 | 套 | 1 | 320 |  |