**短波紫外线治疗仪采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） |
| 短波紫外线治疗仪 | 1 | 6 | 6 |

1.体表和体腔照射功能。

2.具有对浅表组织内的细菌、病毒杀灭作用，能治疗皮肤软组织感染、丹毒化脓性扁桃体炎、伤口化胀性感染、带状疤疹伴感染等感染性疾病。

3.紫外线波长：≤253.7nm，允许偏差±5nm，体腔照射器有效辐照度≥15nw/cm,允许偏差±20%，体表照射器有效辐照度≥15nw/cm，允许偏差±20%。

4.运行模式：间歇加载连续运行。

5.配备至少两种照射器（体表和体腔）。

6.配备台车，显示屏大小不低于5英寸，治疗结束有提示音。

7.治疗时间：1s-100s，可以调节，歩长1s，误差±2%。

8.需取得环境管理体系和安全管理体系认证。

**售后服务：**

1.设备整机质保5年，质保期内免费更换配件。

2.质保期内，设备出现故障，接到院方通知后2小时内响应，不能远程解决问题的，6小时解决问题，若需更换配件的，48小时内完成维修,48小时内不能修复的，免费提供同型号备用机。

3.质保期内，连续出现3次同一故障，应免费更换新机。