1. 项目名称、数量、预算金额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算单价  （万元） | 预算总价  （万元） |
| 1 | 智能熏蒸仪 | 1 | 6 | 6 |

1、治疗时间1-30min可调，预热设定温度为 50°~90°可调；

2、容量:可单缸、双缸，容量3L及以上；

3、缸体采用腔体或者高压锅，采用腔体更优；

4、双喷头设计，治疗臂可多方向可调活动；

5、超过安全气压(>0.08MPa**）**减压阀动作;

6、药液低于安全液位时<200ml，声音警报并自动停止工作，有效防止因为缺液、干烧导致的安全问题;

7、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示；

8、药液加热到90°时间≤15min；

9、当加热到气压 0.035MPa-0.08MPa、药液温度达到 95°时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定。作用:通经活络、活血化瘀、调和气血、祛湿止痛。

售后服务:

1.设备整机质保3年；

2.质保期内，设备出现故障，接到院方通知后 2小时内响应，不能远程解决问题的，6 小时解决问题，若需更换配件的，48小时内完成维修；

3.质保期内，连续出现3次同一故障，应免费更换新机；

4.相关配件应给予最低价或者赠送。