|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数量 | 预算 | 需求 | 备注 |
| 牙科综合治疗机 | 2台 | 3.8万元/台 | 1、结构形式，下挂架，整机注塑工艺。 | 1.设备整机质保3年 。 2.质保期内，设备出现故障，接到院方通知后2小时内响应，不能远程解决问题的，6小时解决问题，若需更换配件的，48小时内完成维修。3.质保期内，连续出现3次同一故障，应免费更换新机。4.设备整机支持免费移机一次。 |
| 2、控制系统均为触摸控制，整机全电脑控制，一体式结构无外露地箱，保证下水更畅通。 |
| 3、动力系统采用进口直线静音电机传动。 |
| 4、前置内置两用水切换装置，自动增泄压纯净水装置，便于切换。 |
| 5、三组记忆位，均为触摸式控制。 |
| 6、触摸式开关控制各动作，LED观片灯。 |
| 7、镶嵌式整体陶瓷痰盂。箱体和痰盂可90度侧旋转。满足四手操作。 |
| 8、宽大器械盘，器械盘配透明防污成型罩可更换。 |
| 9、牙科椅身和靠背均设有安全自动保护装置。 |
| 10、前倾式双扶手设计。便于老人或行动不便者上下。 |
| 11、三折式头枕设计，可伸缩锁紧，高度可调节，头枕搭扣式连接结构。 |
| 12、椅位复合脚开关控制升，降，俯，仰，清洁气等功能。 |
| 13、椅面压注成形，座垫，靠背，无缝搭扣式连接可更换。 |
| 14、二折式助手架，设置有椅位，手术灯，水位控制键，。 |
| 15、自动恒温漱口水装置，可任意设置。 |
| 16、两高一低进口手机（低速手机配直、弯机头）。 |
| 17、含助手椅1台。 |