**江油市人民医院**

**定制头皮洗护仪项目采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额(可以列清单):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） |
| 1 | 定制头皮洗护仪 | 1套 | 4.9 |

1. **项目类型：**货物类
2. **拟用采购方式及评审方法：**院内比选（最低评标价法）

**四、资格要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉

3、具有健全的财务会计制度。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

8、不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9、其它特殊资格要求：

**五、技术参数、要求：**

**★号实质性条款（用途、配置等要求，属于实质性要求，不满足做无效投标处理）；**

**★**1、功能用途：多功能头皮头发护理仪器，具备负离子纳米高压冲洗模式对头皮头发的角质层厚，日常洗头存留的洗发水残留物进行卸妆式清洗。配备臭氧发生器，能对头皮发炎，螨虫，重金属，防脱等问题头皮进行环境调理。

2.工作电压：220V±22V,50HZ±1Hz;

3.工作功率：500W

4.安全保护功能：具备漏电保护功能，电源保险丝规格：5A。

**★**5、具备3种工作模式：纳米水冲，洗臭氧水冲洗，洁净水冲洗。

6、臭氧发生产量3g/小时，臭氧产量可调节。

7、花洒：采用双花洒模式，纳米模式花洒/臭氧及洁净水模式花酒；采用高压水管连接，喷头旋转角度360度，临压使用方便。

**★**8、配备专用一体化按摩洗头床：

按摩洗头床配有洗头和造型两种模式，造型分为左边和右边旋转角度均为90度，从左边转到右边时需要180度，按摩时间默认25分钟，可调时间范围是5-55分钟，按摩时间到后自动停止床身保持洗头状态，床身角度按实际情况调整，按摩力度可以调节，按摩椅床身材质是PU材质，陶瓷盆，玻璃钢盆座，硅胶枕头，底座为铁板加铁架。

**注：（1）服务类技术参数、要求主要包括：服务内容、服务范围、服务标准、服务成果等。**

**（2）货物类技术参数、要求主要包括：采购清单、技术参数、相关强制要求或标准等。**

**（3）单一来源项目附单一来源采购理由、单一来源供应商及联系方式。**

**六、商务要求：**

1、交货期：国产产品合同签订后30日内交货，并完成安装投入使用。

2、交货地点：江油市人民医院指定地点。

3、质保期：≥1年。

4、履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》(财库《2016》205号)文件规范要求进行验收。

5、付款方式：按合同约定执行。

6、其他未尽事宜以签订合同为准。

科室管理小组经讨论后一致同意以上需求内容。

科室管理小组成员签字：

职能科室意见及签字：

支部委员会意见及签字：

分管领导意见：