**江油市人民医院麻醉科（手术室）铅屏采购需求**

1. 产品名称：X射线防护屏
2. 款式规格：双联式，屏风尺寸H1800\*W400\*800mm，铅玻璃尺寸H300\*W400mm；
3. 铅当量：≥2mmpb；
4. 铅玻璃以及铅板两者需都具备依据YY/T0292.1-2020《医用诊断X射线辐射防护器具第1部分:材料衰减性能的测定》标准的第三方权威机构检测；
5. 内部材料：核心防辐射材料是由99.99%高纯度铅板加工而成。防护效果无误差，整体防护效果均匀。
6. 外部材料：由1.2mm不锈钢做成，拉丝亚光面，表面清洁，具有保护油层，有棱有角，保证屏风整体牢固，稳重性。表面有保护膜无刮伤，美观，大方。经久耐用。
7. 屏风脚轮数量4个，轮脚支架由超厚钢板设计，牢固耐用，具有高强度、超静音、带刹车的万向轮，脚轮占地宽度≤50cm。自带配重，移动轻巧。