**江油市人民医院宏安熙瑞城周转房家具采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） |
| 1 | 江油市人民医院宏安熙瑞城周转房家具 | 1批 | 28.96 |

1. **项目类型：**货物类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（综合评分法）

**四、资格要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉

3、具有健全的财务会计制度。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

8、本项目不接受联合体招标。

1. **采购清单及技术参数**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品** | **规格（实质性响应）** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价限价（元）** | **参考图片** |
| **户型一** | | | | | | | |
| 1 | 餐桌椅 | 1200\*600\*750㎜（±10mm） | ★1、框架：采用防腐、防潮、防虫等处理,餐桌桌面采用≥20mm厚橡胶木，桌腿采用≥40mm\*40mm厚橡胶木；餐椅脚为≥15mm厚橡胶木，椅坐板，背板为≥10mm厚橡胶木，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨均为原木色。  2、五金：采用优质五金配件，坚固耐用，表面光亮美观，防锈、防撞花、防腐蚀。  ★3、一桌4把座椅。 | 套 | 7 | 2400 |  |
| 2 | 沙发 | 1600\*800\*760㎜（±10mm） | ★1、框架：采用防腐、防潮、防虫等处理，扶手为15㎜-20㎜优质橡胶木，沙发脚为25㎜-30㎜优质橡胶木，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨，匀为原木色。  2、饰面：采用深色科技布三防面料（布料颜色可选），羽绒填充、表面柔软、光泽持久,防水防污；坐包:采用高密度回弹海绵，软硬适中、坐感舒适，回弹好，久坐不变形。  3、 整体：外形尺寸对称，各部位之间连接协调和顺，表面清洁无污物、夹缝无异物，拼缝缝合牢固、针距均匀、直线平直，转弯过度自然流畅。 | 套 | 7 | 2600 |  |
| 3 | 茶几 | 1200\*600\*450㎜（±10mm） | ★1、框架：采用防腐、防潮、防虫等处理，橡胶木框架，桌面为≥20㎜厚橡胶木，腿为≥40㎜\*40㎜厚橡胶木，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨，原木色。  2、 整体：外形尺寸对称，各部位之间连接协调和顺，表面清洁无污物。 | 套 | 7 | 500 |  |
| 4 | 单人床 | 1500\*2000㎜（±10mm） | ★1、床屏设计符合一定的人体曲线要求，靠背舒适，床屏为≥15㎜橡胶木，床头芯板为≥16mm厚橡胶木。内部主框为≥30mm厚原木料，床板为≥16㎜纯实木板材，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨，原木色。  2、 整体：外形尺寸对称，各部位之间连接协调和顺，表面清洁无污物，转弯过度自然流畅。  ★3、带床箱。 | 套 | 7 | 2500 |  |
| 5 | 床头柜 | 450\*400\*500㎜（±10mm） | ★1、框架：采用防腐、防潮、防虫等处理，面板、脚柱、抽面采用15㎜-20㎜橡胶木，内部抽斗旁板及背板采用≥16mm厚纯实木板，抽斗底板采用≥12mm厚纯实木板，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨，原木色，为原木色。  2、 整体：外形尺寸对称，各部位之间连接协调和顺，表面清洁无污物、转弯过度自然流畅。 | 套 | 7 | 320 |  |
| 6 | 床垫 | 尺寸与床配套 | 1、≥150㎜弹簧床垫，丝滑自由睡感，环保健康品质，硬朗回弹力强，软硬适中，舒适透气。 | 套 | 7 | 550 |  |
| 7 | 衣柜 | 1000\*400\*2100(mm)（±10mm） | ★1、框架：采用防腐、防潮、防虫等处理，门板边框及正面四周≥20mm厚板材；门芯板、抽屉底板、背板使用≥12mm厚板材；其余部分使用≥16mm厚橡胶木，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨，原木色。  2、 整体：外形尺寸对称，各部位之间连接协调和顺，表面清洁无污物、转弯过度自然流畅。 | 套 | 7 | 2400 |  |
| 8 | 书桌 | 1200\*600\*760㎜（±10mm） | ★1、框架：采用防腐、防潮、防虫等处理，餐桌桌面采用≥20㎜橡胶木框架，桌腿为≥40\*40㎜橡胶木，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨，原木色。  2、 整体：外形尺寸对称，各部位之间连接协调和顺，表面清洁无污物、转弯过度自然流畅。 | 张 | 7 | 1800 |  |
| 9 | 书桌配椅 | 540\*450\*750㎜（±10mm） | ★1、框架：采用防腐、防潮、防虫等处理，坐垫≥40㎜，靠背为≥15㎜橡胶木，椅腿为≥20㎜\*10㎜橡胶木，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨，原木色。  2、 整体：外形尺寸对称，各部位之间连接协调和顺，表面清洁无污物、转弯过度自然流畅。  3、坐包:采用高密度回弹海绵（布料颜色可选）。 | 把 | 7 | 350 |  |
| **户型二** | | | | | | | |
| 1 | 单人床 | 1500\*2000㎜（±10mm） | ★1、床屏设计符合一定的人体曲线要求，靠背舒适，床屏为≥15㎜橡胶木，床头芯板为≥16mm厚橡胶木。内部主框为≥30mm厚原木料，床板为≥16㎜纯实木板材，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨，原木色。  2、 整体：外形尺寸对称，各部位之间连接协调和顺，表面清洁无污物，转弯过度自然流畅。  ★3、带床箱。 | 套 | 18 | 2500 |  |
| 2 | 床头柜 | 450\*400\*500㎜（±10mm） | ★1、框架：采用防腐、防潮、防虫等处理，面板、脚柱、抽面采用15㎜-20㎜橡胶木，内部抽斗旁板及背板采用≥16mm厚纯实木板，抽斗底板采用≥12mm厚纯实木板，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨，原木色，为原木色。  2、 整体：外形尺寸对称，各部位之间连接协调和顺，表面清洁无污物、转弯过度自然流畅。 | 套 | 18 | 320 |  |
| 3 | 床垫 | 尺寸与床配套 | 1、≥150㎜弹簧床垫，丝滑自由睡感，环保健康品质，硬朗回弹力强，软硬适中，舒适透气。 | 套 | 18 | 550 |  |
| 4 | 衣柜 | 1000\*400\*2100(mm)（±10mm） | ★1、框架：采用防腐、防潮、防虫等处理，门板边框及正面四周≥20mm厚板材；门芯板、抽屉底板、背板使用≥12mm厚板材；其余部分使用≥16mm厚橡胶木，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨，原木色。  2、 整体：外形尺寸对称，各部位之间连接协调和顺，表面清洁无污物、转弯过度自然流畅。 | 个 | 18 | 2400 |  |
| 5 | 餐桌椅 | 1200\*600\*750㎜（±10mm） | ★1、框架：采用防腐、防潮、防虫等处理,餐桌桌面采用≥20mm厚橡胶木，桌腿采用≥40mm\*40mm厚橡胶木；餐椅脚为≥15mm厚橡胶木，椅坐板，背板为≥10mm厚橡胶木，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨均为原木色。  2、五金：采用优质五金配件，坚固耐用，表面光亮美观，防锈、防撞花、防腐蚀。  ★3、一桌4把座椅。 | 套 | 9 | 2400 |  |
| 6 | 书桌 | 1200\*600\*760㎜（±10mm） | ★1、框架：采用防腐、防潮、防虫等处理，餐桌桌面采用≥20㎜橡胶木框架，桌腿为≥40\*40㎜橡胶木，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨，原木色。  2、 整体：外形尺寸对称，各部位之间连接协调和顺，表面清洁无污物、转弯过度自然流畅。 | 张 | 18 | 1800 |  |
| 7 | 书桌配椅 | 540\*450\*750㎜（±10mm） | ★1、框架：采用防腐、防潮、防虫等处理，坐垫≥40㎜，靠背为≥15㎜橡胶木，椅腿为≥20㎜\*10㎜橡胶木，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨，原木色。  2、 整体：外形尺寸对称，各部位之间连接协调和顺，表面清洁无污物、转弯过度自然流畅。  3、坐包:采用高密度回弹海绵（布料颜色可选）。 | 把 | 18 | 350 |  |
| 8 | 沙发 | 2040\*780\*830㎜（±10mm） | ★1、框架：采用防腐、防潮、防虫等处理，扶手为15㎜-20㎜优质橡胶木，沙发脚为25㎜-30㎜优质橡胶木，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨，匀为原木色。  2、饰面：采用深色科技布三防面料（布料颜色可选），羽绒填充、表面柔软、光泽持久,防水防污；坐包:采用高密度回弹海绵，软硬适中、坐感舒适，回弹好，久坐不变形。  3、 整体：外形尺寸对称，各部位之间连接协调和顺，表面清洁无污物、夹缝无异物，拼缝缝合牢固、针距均匀、直线平直，转弯过度自然流畅。 | 套 | 9 | 3000 |  |
| 9 | 茶几 | 1200\*600\*450㎜（±10mm） | ★1、框架：采用防腐、防潮、防虫等处理，橡胶木框架，桌面为≥20㎜厚橡胶木，腿为≥40㎜\*40㎜厚橡胶木，均采用优质环保、净味清水漆，漆面采用现代化自动喷涂工艺五底三面喷涂、油漆硬度≥3H，漆膜平整光滑、均匀饱满，光泽柔和、不褪色不变色、抗刮耐磨，原木色。  2、 整体：外形尺寸对称，各部位之间连接协调和顺，表面清洁无污物。 | 套 | 9 | 500 |  |

**注：1.上述带★部分为本项目实质性要求，不允许有负偏离，否则做无效响应处理；**

**六、商务要求（实质性要求）：**

**1、供应商报价：**供应商报价是完成本项目最终的价格，报价应当包括但不限于货物费、安装费、运输费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。

**2、合同履行期限**：成交供应商应在签订合同后，15天内完成全部供货及安装。

**3、交货地点和方式**

采购人指定地点。根据采购人需求进行送货，分批次供货、验收、结算。采购人因医院发展决策改变等不能履行合同的，不承担责任。

**4、质量保险范围和保修期**

（1）质量保修期：不少于2年，验收合格之日起计算。供应商所投产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保修期不得低于“三包”规定；供应商的质量保修期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。在质量保修期内，同一设备，同一质量问题连续两次维修仍然无法正常使用的，供应商须无条件更换同品牌、同型号新货物。

**5、验收标准和方法**

（1）验收标准：采购人与成交供应商将按照竞争性招标文件、响应文件和国家、行业相关标准、政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

（2）验收方法：成交供应商提出验收申请之日起10日内组织验收。履约验收工作由采购人负责，成交供应商必须在现场。质量验收合格，双方签署验收报告，验收结果不符合合同约定的，应当通知成交供应商限期达到合同约定的要求。给采购人造成损失的，成交供应商应当承担赔偿责任。

**6、包装方式及运输**

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

**7、违约责任与解决争议的方法**

以采购人和成交供应商最终签订的采购合同为准。

**七、售后服务（实质性要求）**

1、保修期为验收合格后2年，保修期内出现非人为质量问题，供应商在接到通知后2小时内响应24小时内到场，3日内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。采购人使用不当造成的问题，供应商亦应负责修复，但费用由采购人负担。

2、供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

3、其他未尽事宜以签订合同为准。

**八、评分细则：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 评审标准 | | |
| 评审项 | 详细描述 | 分值 | 备注 |
| 价格分 | 满足招标文件要求且报价最低的投标人价格为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 价格分=（基准价/报价）×30 | 30.00 |  |
| 技术参数 | 1. 投标人所投产品的技术参数共计22条，完全符合招标文件要求且没有负偏离的得1分，如有负偏离，有一项不满足扣1分，扣完为止。 2. 投标人提供单人床、床垫、衣柜国家认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的检测报告复印件并加盖投标人公章，每提供一份得2分，共计6分，不重复计分。 | 28.00 |  |
| 项目组织  方案 | 根据投标人针对本项目所制定的项目组织方案进行评审：①产品备货与运输方案；②安全和质量保障措施；③进度计划及保障；④安装实施组织方案（至少包含项目实施重点、难点分析及应对措施）；方案完整包含上述要点的得20分。每缺一项扣5分，每有一项内容有缺陷（缺陷指内容与本项目无关，套用其他项目方案，仅有框架无具体实施内容，凭空编造，内容交叉混乱、存在歧义、前后矛盾或不一致，方案技术环节存在漏缺项，涉及的规范及标准错误，项目名称、编号、实施地点明显错误等任意一种情形）的扣2.5分，扣完为止。未提供的不得分。 | 20.00 |  |
| 售后服务方案 | 1、根据投标人针对本项目所制定的售后服务方案进行评审：①售后服务资源配置；②服务响应时间；③服务保障措施；④售后维修方案（保修期内、外）；⑤定期维护措施；方案完整包含上述要点的得10分。每缺一项扣2分，每有一项内容有缺陷（缺陷指内容与本项目无关，套用其他项目方案，仅有框架无具体实施内容，凭空编造，内容交叉混乱、存在歧义、前后矛盾或不一致，方案技术环节存在漏缺项，涉及的规范及标准错误，项目名称、编号、实施地点明显错误等任意一种情形）的扣1分，扣完为止。未提供的不得分。  2、投标人在产品使用地有售后服务机构的得2分（提供营业执照、办公地点、800或400免费服务电话，如委托第三方机构提供售后服务的需提供委托协议，原件备查）。 | 12.00 |  |
| 履约能力 | 投标人提供自2022年1月1日（含）至今的类似本项目业绩，每提供1个得2.5分，最多得5分。 注：提供中标（成交）通知书或合同扫描件并加盖投标人公章，以合同签订时间为准。未提供不得分。 | 5.00 |  |
| 质量保障及信誉 | 1、投标人提供有效的ISO14001环境体系认证证书、OHS18001(或ISO45001)健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围包括办公家具、木制家具（实木家具）的设计、生产、销售和售后服务及相关管理活动，符合的每个证书得1分，本项最多得到3分。（提供复印件加盖投标人鲜章）。  2、投标人具有有效的中国环境标志产品（CEC）认证证书，且认证范围包含软体家具得2分。（提供证书复印件加盖鲜章） | 5.00 |  |

科室管理小组签字：

支部委员会签字：

分管院长签字：