**第八章** **院前医疗急救服装配置标示标准**

**（四川省2018版）**

为实现院前急救的形象统一和身份识别，根据行业需要和特殊环境，特制定以下

调度和院前救治人员服装统一标准。

一、调度人员服装配置规范

（ 一）服装配置类别

**1.夏装**

（1）样式

上衣样式按右图及实物样品。

（2）颜色

上衣面料色：漂白色

夏裤面料色：藏兰色

（3）材料

上衣面料材质

名称：高支棉

原料:涤棉混纺T/C成分：T：C40:60

纱支：100S/2

夏裤面料材质

名称:仿毛

原料：聚酯纤维

成分：涤38%，弹力涤纶42%，粘胶20%

纱支：65S/2\*50D/2

**2.外穿衬衣服装**

（1）样式

院前急救外穿春秋服衬衣装样式按右图

及实物样品。

（2）颜色

上衣面料色：漂白色

秋裤面料色：藏兰色

袋布及其它辅料颜色：与实物样品相一

致。

（3）材料



上衣面料材质

名称：高支棉

原料：涤棉混纺T/C成分：T:C 40:60

纱支：100S/2

秋裤面料材质

名称：贡丝锦

原料：毛涤混纺

成分：70%毛，30%涤

纱支：100S/2

**3.内穿衬衣春秋服装**

（1）样式

院前急救内穿衬衣春秋服装样式按右

图及实物样品。

（2）颜色

上衣面料色：漂白色

秋裤面料色：藏兰色

袋布及其它辅料颜色：与实物样品相

一致。

（3）材料

上衣面料材质

名称：高支棉

原料:涤棉混纺T/C

成分：T:C40:60

纱支：100S/2

秋裤面料材质

名称：毛涤混纺

原料：毛涤混纺

成分：70%羊毛，30%涤

纱支：100S/2



**4.春秋常服**

（1）样式：样式右图及实物样品。

（2）颜色：藏蓝色

袋布及其它辅料颜色：与实物样品一致。

（3）材料

面料材质

名称：贡丝锦

原料：毛涤混纺

成分：70%毛30%涤

纱支：100S/2

**5.春秋执勤服**

（1）样式：按右图及实物样品。

（2）颜色：藏蓝色

袋布及其它辅料颜色：与实物样品相

一致。

（3）面料材质

第25页共48页

名称：贡丝锦

原料：毛涤混纺

成分：70%毛30%涤

纱支：100S/2

**6.冬大衣**

（1）样式

冬装样式按右图及实物样品。内胆可以拆卸。

（2）颜色

上衣面料色中兰色(与院前急救服一线人员冬装同面料)

袋布及其它辅料颜色：与实物样品相一致。

（3）材料

面料材质



名称：防水透气面料

成分：100%聚酯纤维

内胆材质

名称:超细纤维絮片

成分:100%聚酯纤维

克重：150克

**7.腰带**

（1）样式：按右图及实物样品，中性/男女均可。

（2）颜色：黑色

（3）材质：

全牛皮

腰带扣材质：合金

腰带扣造型：长方形

皮带弹性：无弹

**8.工作鞋**

男女四季鞋

样式：按右图及实物样品。

材料：全牛皮

颜色：黑色



**1.臂章**

样式要求:生命之星标志。 “蛇杖”、

“绵阳急救” 中英文白色，麦絮图案蓝色，

金色盾形外边框，黄蓝白三色。按右图及

实物样品。

规格尺寸：宽9cm，高8.5cm

材质：织唛

—39—

臂章佩戴于左臂，可拆卸

**2.肩章**

样式要求:生命之星标志。 “蛇杖”、 “绵阳急救” 中英文白色，麦絮图案金色， 黄蓝白三色。硬肩章按左图及实物样品，套式肩章按右及实物样品。

规格尺寸：硬肩章长15.5cm，宽5cm，套式肩章长10.5cm、宽5cm材质：织唛

肩章佩戴于服装左右肩，可拆卸



硬肩章

**3.扣标**

样式：按右图及实物样品

服装纽扣标志标识为生命之星徽记，

“CHINAEMSS”和麦穗为暗纹。

规格尺寸：直径1.5cm

材质名称：锌合金



套式肩章



（三）2018版院前急救服行政、调度装配置经济参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 单位 | 市场询价 （人民币元） | 配置数量 | 更换周期 |
| 外穿短袖衬衣 | 件 | 138 | 2 | 1 |
| 外穿长袖衬衣 | 件 | 156 | 2 | 2 |
| 内穿长袖衬衣 | 件 | 138 | 2 | 2 |
| 夏裤 | 条 | 196 | 2 | 1 |
| 春秋执勤服 | 套 | 728 | 1 | 3 |
| 春秋常服 | 套 | 780 | 2 | 3 |
| 冬大衣 | 件 | 680 | 1 | 3 |
| 皮鞋 | 双 | 420 | 2 | 2 |
| 领带 | 条 | 50 | 2 | 2 |
| 腰带 | 条 | 80 | 2 | 2 |
| 臂章 | 付 | 12 | 2 | 2 |
| 硬肩章 | 付 | 12 | 2 | 2 |
| 套式肩章 | 套 | 12 | 1 | 2 |



二、现场急救人员服装配置规范

（ 一）服装配置类别

**1.夏装**

（1）样式

上衣样式按右图及实物样品。

裤子样式按右图及实物样品。

（2）号型规格

夏装上衣及裤子规格尺寸测量位置见表1。

**表1院前急救夏装规格尺寸极限偏差（单位为厘米）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 | 5.4（系列）档 差 | 极限偏差(±) |
| 上衣号型 | 175/96B |
| 裤子型号 | 175/86B |
| 1 | 前衣长 | 72 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | 胸围 | 118 | 4.0 | 2.0 |
| 3 | 脚围 | 109 | 4.0 | 2.0 |
| 4 | 袖长 | 24.5 | 1.0 | 0.5 |
| 5 | 袖肥 | 43 | 0.6 | 0.5 |
| 6 | 袖口 | 39 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | 肩宽 | 48.5 | 1.2 | 0.8 |
| 8 | 领尖 | 7 | - | 0.2 |
| 9 | 上领中 | 4 |  | 0.2 |
| 10 | 领座 | 3 | - | 0.2 |
| 11 | 领围 | 41 | 1.0 | 0.5 |
| 12 | 胸袋全长 | 14 | - | 0.5 |
| 13 | 胸袋宽 | 11.5 |  | 0.2 |
| 14 | 胸袋盖中高 | 5.5 | - | 0.2 |
| 15 | 胸袋盖侧高 | 4 |  | 0.2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 下袋口条长 | 15 |  | 0.2 |
| 17 | 下袋口条宽 | 2 | - | 0.2 |
| 18 | 脚袢长 | 10.5 |  | 0.2 |
| 19 | 脚袢宽 | 3 | - | 0.2 |
| 20 | 肩袢长 | 12.5 |  | 0.2 |
| 21 | 肩袢前后宽 | 3.5X4 | - | 0.2 |
| 22 | 门襟宽 | 3.3 |  | 0.2 |
| 23 | 袖扣宽 | 2.5 | - | 0.2 |
| 24 | 下脚宽 | 5 |  | 0.2 |
| 25 | 后反光标志高 | 17.5 | - | 0.2 |
| 26 | 后反光标志宽 | 27.5 | 1.0 | 0.2 |
| 27 | 裤长 | 104 | 3.0 | 1.5 |
| 28 | 裤腰 | 90 | 2.0 | 2.0 |
| 29 | 臀围 | 118 | 1.6 | 2.0 |
| 30 | 脚围 | 45 | 0.4 | 0.4 |
| 31 | 裤腰宽 | 4 | - | 0.2 |
| 32 | 前袋口长 | 15.5 |  | 0.2 |
| 33 | 门襟压线宽 | 3.5 | - | 0.1 |
| 34 | 皮带袢长宽 | 7.2X3.5 |  | 0.1 |
| 35 | 膝袋长X宽 | 21X17 | - | 0.2 |
| 36 | 异色白布宽 | 3.3 |  | 0.1 |
| 37 | 膝袋盖高 | 5.5 | - | 0.1 |
| 38 | 裤脚袢长X宽 | 11X2.6 |  | 0.1 |
| 39 | 裤脚卷边 | 2.2 | - | 0.1 |

（3）颜色

上衣面料色号：PANTONE11 \_0602TPX

下裤面料色号：PANTONE19 \_4035TPX

袋布及其它辅料颜色：与实物样品相一致

（4）材料

面料材质名称：吸湿排汗面料

原料:吸湿排汗纤维\*JT/C

成分：T:C 80:20

纱支：33S吸湿排汗纤维×22S

密度：110\*65

耐氯漂等级：3级以上

材质特点：吸湿快干、透气、抗皱、易洗、不起球、耐磨、环保、舒适、耐氯漂。



**2.春秋装**

（1）样式

上衣样式按右图及实物样品。

裤子样式按右图及实物

样品。

第31页共48页

（2）号型规格

春秋装上衣及裤子规格尺寸测量位置见表2。

**表2院前急救春秋装规格尺寸极限偏差(单位：厘米)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 | 5.4（系列）档 差 | 极限偏差(±) |
| 上衣号型 | 175/96B |
| 裤子型号 | 175/86B |
| 1 | 前衣长 | 73 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | 胸围 | 120 | 4.0 | 2.0 |
| 3 | 脚围 | 112 | 4.0 | 2.0 |
| 4 | 袖长 | 62.5 | 2.0 | 1.0 |
| 5 | 袖肥 | 44.5 | 1.2 | 0.8 |
| 6 | 袖头长X宽 | 28.5X5 | 0.5 | 0.7 |
| 7 | 肩宽 | 49.5 | 1.2 | 0.8 |
| 8 | 领尖 | 7 |  | 0.2 |
| 9 | 上领中 | 4 | - | 0.2 |
| 10 | 领座 | 3 |  | 0.2 |
| 11 | 领围 | 41 | 1.0 | 0.5 |
| 12 | 胸袋全长 | 14 |  | 0.8 |
| 13 | 胸袋宽 | 11.5 | - | 0.2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 胸袋盖中高 | 5.5 |  | 0.2 |
| 15 | 胸袋盖侧高 | 4 | - | 0.2 |
| 16 | 下袋口条长 | 15 |  | 0.5 |
| 17 | 下袋口条宽 | 2 | - | 0.2 |
| 18 | 脚袢长 | 10.5 |  | 0.8 |
| 19 | 脚袢宽 | 3 | - | 0.2 |
| 20 | 肩袢长 | 12.5 |  | 0.5 |
| 21 | 肩袢前后宽 | 3.5X4 | - | 0.2 |
| 22 | 门襟宽 | 3.3 |  | 0.2 |
| 23 | 袖叉高 | 8 | - | 0.2 |
| 24 | 下脚宽 | 5 |  | 0.2 |
| 25 | 后反光标志高 | 17.5 | - | 0.5 |
| 26 | 后反光标志宽 | 27.5 | 0.5 | 0.7 |
| 27 | 裤长 | 104 | 3.0 | 1.5 |
| 28 | 裤腰 | 90 | 4.0 | 2.0 |
| 29 | 臀围 | 118 | 3.2 | 2.0 |
| 30 | 脚围 | 45 | 1.2 | 0.8 |
| 31 | 裤腰宽 | 4 | 4.0 | 0.3 |
| 32 | 前袋口长 | 15.5 |  | 0.5 |
| 33 | 门襟压线宽 | 3.5 | - | 0.2 |
| 34 | 皮带袢长宽 | 7.2X3.5 |  | 0.2 |
| 35 | 膝袋长X宽 | 21X17 | 0.6 | 0.4 |
| 36 | 异色白布宽 | 3.3 |  | 0.2 |
| 37 | 膝袋盖高 | 5.5 | - | 0.2 |
| 38 | 裤脚袢长X宽 | 11X2.6 |  | 0.2 |
| 39 | 裤脚卷边 | 2.2 | - | 0.2 |

（3）颜色

上衣面料色号：PANTONE11 \_0602TPX

下裤面料色号：PANTONE19 \_4035TPX

袋布及其它辅料颜色：与实物样品相一致。

（4）材料

面料材质名称：精密纺涤卡面料

原料:新型聚酯纤维+纺棉纤维\*JT/C

成分：T：P:C 65:15：20

纱支：26S仿棉纤维×22S

密度：153\*71

耐氯漂等级：3级以上

材质特点：抗静电、抗皱、防透遮光、不起球起毛、环保、舒适、结构紧密、耐

—44—



磨、耐氯漂。

**3.冬装**

（1）样式

冬装上衣样式按右图及

实物样品。

冬装上衣可拆卸加厚内

里样式按右图及实物样品。

（2）号型规格

冬装上衣规格尺寸测量位置见表3。

**表3院前急救冬装规格尺寸极限偏差（单位：厘米）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 | 5.4（系列）档 差 | 极限偏差(±) |
| 上衣号型 | 175/96B |
| 裤子型号 | 175/86B |
| 1 | 前衣长 | 88 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | 胸围 | 124 | 4.0 | 2.0 |
| 3 | 脚围 | 125 | 4.0 | 2.0 |
| 4 | 袖长 | 63 | 1.5 | 0.7 |
| 5 | 袖肥 | 46 | 1.2 | 0.8 |
| 6 | 袖头长X宽 | 29X5 | 0.8 | 0.5 |
| 7 | 肩宽 | 51 | 1.2 | 0.8 |
| 8 | 领宽 | 10 | - | 0.4 |
| 9 | 胸袋全长 | 15 | 0.3 | 0.3 |
| 10 | 胸袋宽 | 12.5 | 0.3 | 0.3 |
| 11 | 胸袋盖中高 | 6 | - | 0.2 |
| 12 | 胸袋盖侧高 | 4.5 | - | 0.2 |
| 13 | 下袋口条长 | 22.5 | 0.7 | 0.5 |

—45—



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 下袋口条宽 | 5.5 | - | 0.2 |
| 15 | 搭门宽 | 6.5 | - | 0.2 |
| 16 | 下脚卷边宽 | 2.5 | - | 0.2 |
| 17 | 袖叉高 | 8 | - | 0.2 |
| 18 | 帽高 | 30.5 | 0.8 | 0.5 |
| 19 | 帽宽 | 21 | 0.7 | 0.5 |
| 20 | 帽心上宽 | 5.5 | - | 0.2 |
| 21 | 帽心下宽 | 4.7 | - | 0.2 |
| 22 | 后反光标志高 | 17.5 | 0.3 | 0.3 |
| 23 | 后反光标志宽 | 27.5 | 0.7 | 0.5 |
| 24 | 左挂面内袋口条 | 14.5X1 | 0.3 | 0.3 |
| 25 | 内胆袖扣罗纹宽 | 6 | - | 0.2 |

（3）颜色

上衣面料色号：PANTONE19 \_4035TPX

袋布及其它辅料颜色：与实物样品相一致。

（4）材料

面料材质名称：防水透气面料

成分：100%聚酯纤维

材质参数：防水透湿数据JLS（日标）

检测：W/P:5000mmH20M/P:8000g/sqm/24hrs (B-1)。

耐氯漂等级：3级以上

外套制作工艺：缝线压胶

抓绒内胆可以拆卸，并可单独穿着

克重：270g/㎡

**4.院前急救马甲**

马甲样式按右图及实物样品。

（2）号型规格

马甲规格尺寸测量位置见表4。

表4马甲规格尺寸极限偏差（单位：厘米）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 部位名称 | 规格尺寸 | 5.4（系列）档差 | 极限偏差(±) |
| 上衣号型 | 175/96B |
| 裤子型号 | 175/86B |
| 1 | 前衣长 | 62 | 1.5 | 0.7 |
| 2 | 胸围 | 106 | 4.0 | 2.0 |
| 3 | 下摆围 | 106 | 4.0 | 2.0 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 左胸袋 | 9X12 |  | 0.2 |
| 5 | 右胸袋 | 9X12 | - | 0.2 |
| 6 | 下大袋 | 19X17X15 | 0.4 | 0.3 |
| 7 | 反光条 | 5 | - | 0.2 |
| 8 | 肩宽 | 42 | 1.0 | 0.5 |
| 9 | 胸袋全长 | 15 | 0.4 | 0.3 |
| 10 | 包条宽 | 0.6 |  | - |
| 11 | 肩魔术贴 | 5X12 | - | 0.2 |
| 12 | 侧魔术贴 | 4 |  | 0.2 |
| 13 | 后背印字反光 | 27X14 | - | 0.5 |
| 14 | 后中拉链 | 29 |  | 0.5 |

（3）颜色

面料色：桔黄色PANTONE17-1464TPX

袋布及其它辅料颜色：与实物样品相一致。

（4）材料

面料材质名称：600d牛津布

成分：100%聚酯纤维

面料材质特点：耐磨

反光材料材质：美国3M反光晶格条

**s.院前急救雨衣**

样式：

长款雨衣，含雨帽，前腰腹部两个

防雨包袋。

（2）防护要求：环绕双肩、胸腹襟、

衣袖共计8条反光带，带宽2.5cm，银

白色3M反光带胶印

（3）标识：背标银白色反光字

（4）简化 “生命之星”徽记，和

“绵阳急救”标志

（5）颜色：荧光色

（6）材料

名称：聚氨酯湿法涂层雨衣布

规格：基布83dtex/36f×83dtex/72f

二上一下右斜纹基布100%涤纶

密度：610×380/10cm，幅宽144㎝，克重165.2g/㎡。



**6.院前急救腰带**

产品类别：帆布腰带

适用性别：中性/男女均可

适用年龄段：成年

材质：高强尼龙

织布种类：帆布

布料工艺：机编坦克纹

颜色：黑色

布带尺寸：宽3.8CMX厚3.5mmX长（110-130CM）

腰带扣材质：合金钢

腰带扣造型：方形

扣头尺寸：5CMX6CMX0.8CM

扣合方式：插扣

皮带重量：110-120g

皮带弹性：无弹

皮带拉力：小于150kg

**7.院前急救工作鞋**

样式：

夏鞋



秋冬鞋



夏季，牛皮材料加网布，底为橡胶大底；

秋冬季，PU革加复合布，底为橡胶大底。

颜色：黑色

功能要求：鞋底普通绝缘等级、鞋面透气



— —

**8.院前急救头盔**

（1）头盔白色，标识为蓝色简化“生命之星”规格长13cm宽13cm，前后红色“绵 阳急救”字标，字体为黑体、规格2.5x2，头盔正面两侧为红色双线条，上线宽1cm长 6.5cm，下线宽0.5cm长6.5cm。

（2）头盔材质、强度、抗穿刺性不低于以下要求

材质：ABS工程塑料。

强度要求：施加23kg±0.5kg的载荷，

维持2min，头盔不得出现系带断裂，且不

出现连接件脱落及扣松脱的现象；

低温吸收碰撞能量：要求加速度峰值

&#8804;400g,头盔壳体不得出裂口。

抗穿刺性：质量为3kg的钢锥，从1000mm&#177;5mm处自由落下，试验2次，间距 不小于75mm,钢锥不得穿透头盔与头型接触。

**9.院前急救帽**

（1）急救帽： 白色，帽徽样式要求:生命之星标志。 “蛇杖” 、 “绵阳急救” 中

英文白色，麦絮图案蓝色，金色盾形外边框，黄蓝白三色。

（2）材质：100%聚酯纤维。

材质特性：速干、透气、防紫外线。

款式要求：折叠式（便于携带）、可根据头型调节大小。



（ 二）标志标识类

**1.臂章**





急救员（辅助人员） 护士 医生

臂章佩戴于左臂，可拆卸，三条黄色带用于识别专业身份

规格尺寸：宽9cm，高8.5cm

材质：织唛

样式要求:生命之星标志。 “蛇杖”、 “绵阳急救” 中英文白色，麦絮图案蓝色，

金色盾形外边框，黄蓝白三色。

**2.胸章**

胸章装订于服装左胸，以含 “绵阳急救”和简化 “生命之星”徽记。

规格尺寸：长9cm，高5.5cm

要求：急救蓝底色配白色刺绣字体

**3.背标**

背标为急救蓝色字、急救蓝色标识，

简化 “生命之星”徽记。

规格尺寸：高18cm，长26

要求:桔黄色底色配银色反光字

**4.扣标**

服装纽扣标志标识为生命之星徽记，

“CHINAEMSS”和麦穗为暗纹。

规格尺寸：直径1.5cm

材质名称：锌合金属