**江油市人民医院**

**门诊楼扶梯维修项目采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额（可以列清单):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） |
| 1 | 门诊楼8台扶梯全面维修 | 1 | 7.408 |

注：1、报价时需包含设备安装、运输、搬运、安全防护、税费等一切费用；

2、在维修过程中如发现其他设备需要更换或维修，所产生的相关费用（包括人工费、零件费等）也将自动包含在初始报价之内，无需额外计费。

**二、项目类型：**服务类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（最低评标价法）

**四、资格要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉

3、具有健全的财务会计制度。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

8、不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9、其他特殊资格要求：必须取得《特种设备安装改造维修许可证》，并在许可的范围内取得电梯维修的资格许可。

**五、技术参数、要求：**

1.维修范围：门诊楼8台扶梯的全面检修，根据实际需要，对指定的零部件进行更换，确保扶梯的运行安全与稳定。（详见需更换的配件清单）。

2.性能标准：维修后的扶梯应达到原设计性能标准，包括运行速度、平稳性、舒适性、安全性、噪音控制等方面。此外，新更换的零部件应与（主要配件与原品牌保持一致）原有系统兼容，保证扶梯整体性能的优化。

3.维修周期：维修工作应在签订之日起1个月内完成，每日下午5点30分门诊楼下班后开始施工，确保医院正常运营不受影响。

4.质保期：中标方维修完成后提供3年期限免费对8台扶梯维保服务，确保维修效果的持久性和可靠性。

5.维修需更换的配件清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部件名称 | 型号 | 数量/单位 |
| 1 | 梯级轮 | 76×25×6204 | 480个 |
| 2 | 主机驱动链 | 20B-2\*1045 | 8套 |
| 3 | 扶手带驱动链 | 20B-1\*865 | 8套 |
| 4 | 出入口安全套 | 蒂森专用 | 4套 |
| 5 | 测速轮装置 | IPS12-N4PA12 | 8套 |
| 6 | 其它（拆旧换新、调节、调试、运输） | 8台 |

**六、商务要求：**

1、交货期：合同签订后15日内交货，并在一个月内完成安装投入使用。

2、交货地点：江油市人民医院指定地点。

3、质保期：≥3年。

4、履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》（财库《2016》205号）文件规范要求，同时接受医院电梯维保单位现场质量安全监督及第三方特种设备检测机构检测出具报告为准进行全面验收。

5、付款方式：运行60天后无重大质量问题后付95%，质保期满付5%

6、其他未尽事宜以签订合同为准。

后勤总务科科室管理小组意见：

行政第七支部委员会意见：

分管领导意见：

 后勤总务科

 2024年6月24日