**江油市人民医院**

**医用胶片打印机采购需求**

1. **项目名称、数量、预算金额:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分包号 | 项目名称 | 数量（台） | 预算金额（万元） |
| 1 | 1-1 | 医用胶片打印机 | 1 | 4万元 |
| 2 | 1-2 | 医用胶片自助打印机 | 6 | 24万元 |

**二、项目类型：**货物类

**三、拟用采购方式及评审方法：**院内比选（最低评标价法）

**四、资格要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉。

3、具有健全的财务会计制度。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

8、不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

9、若投标产品及其配置产品为医疗器械的，须符合《医疗器械监督管理条例》规定： ①投标产品及其配置产品《医疗器械注册证》或备案凭证（一类医疗器械适用）； ②须提供制造商《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（一类医疗器械适用）； ③供应商须具有《医疗器械经营许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用）。

10、若投标产品及其配置产品为进口产品的，投标供应商若为投标产品非生产厂家需提供产品完整链的授权证明。

**五、技术参数、要求：**

1-1医用胶片自助打印机

1.成像方式：热敏。

2.打印色彩：黑白。

3.打印分辨率：≥500dpi。

4.打印速度：≥70张/小时。

5.打印尺寸：10\*12in,14\*17in。

6.片盒数量：≥2个\*100张。

7.触摸显示屏：≥27寸。

8.打印灰度：≥14bit。

9.读卡：IC卡，就诊卡，条形码等数卡或扫描自助取得胶片报告。

10.查询：具备打印记录查询功能。

11.连接能力：DR、CT、MR等；支持链接医院HIS/PACS/RIS等系统。

12.提示：缺片及故障提示。

13.使用的医用胶片耗材不存在专机专用情况，适用于市面上主流胶片厂家数不低于3家。

1-2医用胶片打印机

1.成像方式：热敏。

2.打印色彩：黑白。

3.打印分辨率：≥500dpi。

4.打印速度：≥70张/小时。

5.打印尺寸：10\*12in,14\*17in。

6.片盒数量：≥2个\*100张。

7.打印灰度：≥14bit。

8.查询：具备打印记录查询功能。

9.连接能力：DR、CT、MR等；支持链接医院HIS/PACS/RIS等系统。

10.提示：缺片及故障提示。

11.使用的医用胶片耗材不存在专机专用情况，适用于市面上主流胶片厂家数不低于3家。

**六、商务要求：**

1.交货期：合同签订后30日内交货，并完成安装投入使用。

2.交货地点：江油市人民医院指定地点。

3.质保期：≥3年。

4.除负责与我院PACS（杭州迈瑞数字科技有限公司）进行连接互通，费用包含在报价内，其他所需接口费用均包含在报价内。

5.本次只购买设备，不购买医用胶片，医用胶片另行招标。

6.履约验收：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理指导意见》(财库《2016》205号)文件规范要求进行验收。

7.付款方式：以合同签订为准。

8.其他未尽事宜以签订合同为准。